|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrukcja użytkowania i kontroli wyposażenia do zabawy** | **Urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania i bezpieczeństwa, w szczególności podanymi poniżej punktami:** | | |
| Plac zabaw.................................................  Data instalacji.............................................      Kontrole zależą od rodzaju sprzętu.  Urządzenia z częściami ruchomymi muszą być kontrolowane co najmniej  dwa razy w roku, urządzenia statyczne co najmniej raz w roku.  Odstępy między pracami konserwacyjnymi i kontrolami zależą zasadniczo od:  1. lokalizacji  2. użytkowania  3. częstotliwości stosowania  4. ewentualnego wandalizmu  Więcej szczegółów można znaleźć w części "Ogólne" instrukcji obsługi technicznej. | **Stabilność konstrukcji** | **Urządzenie przeszło kontrolę:**  **V- tak**  **Lub**  **X- nie** | **Uwagi** |
| Dwa razy w roku należy sprawdzić fundamentowanie pod kątem stabilności konstrukcji i poszczególnych elementów:  a. korozji elementów stalowych  b. Wytrzymałości kotwiczenia do podłoża (stal , drewno)  c. stanu fundamentu betonowego.  W celu sprawdzenia powyższych punktów należy odkopać fundament i przeprowadzić ich kontrolę. |  |  |
| 2. Sprawdzić wszystkie śruby, w razie potrzeby dokręcić. |  |
| **Stal** | **Urządzenie przeszło kontrolę:**  **V- tak**  **Lub**  **X- nie** | **Uwagi** |
| Czyścić produktami ogólnodostępnymi  przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu. Oprócz walorów estetycznych zapobiegnie to pojawianiu się nalotów.  Polecamy: RADIKALIN oraz NIRO SHINE  Nasz serwis zaleca:  Najpierw użyć RADIKALIN (zielony), który czyści powierzchnie wykonane ze stali kwasoodpornej. Najlepiej użyć gąbki lub mikro fibry (szmata bawełniana zostawia smugi).    Następnie NIRO SHINE (niebieski), który nadaje stali błysk i ładny wygląd, najlepiej użyć papierowy ręcznik. |  |  |
| **Naprawa nie jest wykonywana, nadal użytkować sprzęt** |  |  |
| **Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania.** |  |
| **Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku.** |  |  |
| **Konserwacja przeprowadzona przez:**  **Data......................................................................................** |  |  |

**Części zapasowe**

Prosimy o kontakt z dystrybutorem.